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Rød tekst i kursiv inneholder forklaringer til hvordan risikovurderingen skal fylles ut, og fjernes i det ferdige dokumentet. Rød tekst som ikke står i kursiv skal byttes ut med informasjon spesifikk for den gjeldende risikovurderingen. 
Hensikt/Bakgrunn
Beskriv kort hensikten med prosedyren og i hvilke sammenhenger den brukes. 
Ansvarsforhold og Sikkerhet
Oversikt over ansvarsforhold og sikkerhet ved UiO: Policy for risikostyring på laboratorier 

Det generelle ansvaret for HMS ved Kjemisk institutt ligger hos instituttleder. Romansvarlig skal imidlertid ha kontroll og kjennskap til alle pågående aktiviteter som foregår i rommet, sørge for at aktiviteter følger etablerte prosedyrer, og sørge for adekvat merking av laboratoriekjemikalier. For mer informasjon om ansvar, se KIs HMS-håndbok.
Generell laboratoriesikkerhet gjelder. For mer informasjon, se KIs HMS-håndbok.

påkrevd verneutstyr
Fjern de ikonene som ikke gjelder for denne prosedyren. Hansketype kan spesifiseres. Hvis det kreves annet verneutstyr, kan teksten under utropstegnet endres eller utvides. Gjør gjerne kantlinjene i tabellen usynlige når du er ferdig. 
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	Vernebriller
	Labfrakk
	Hansker (type)
	avtrekksskap





Kjemisk og biologisk fare
	Kjemikalieinformasjon
	Fare-(H) og sikkerhetssetninger (P)

	Kjemisk navn og eventuelt konsentrasjon,
Kjemisk formel
CAS-nummer
Produktnummer og lenke til sikkerhetsdatablad:
Farepiktogrammer:

	Skriv opp alle faresetninger (H-setninger) og relevante sikkerhetssetninger (P-setninger)


	
	

	Eksempel:
Natriumhydroksid 10 M
NaOH
CAS: 1310-73-2
87936 fra VWR
[image: ]
	Faresetninger
· Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
· Kan være etsende for metaller.
Relevante sikkerhetssetninger
· Bruk vernebriller, vernehansker og verneklær
· VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke fremkall brekning 
· VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser der dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
· Kontakt umiddelbart en lege.
· VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann.
· Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

	Eksempel ikke merkepliktig:
Glukose
	Ikke et farlig stoff eller en farlig blanding i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008.









4.2 Biologiske faktorer


	Biologisk agens
	Farer i laboratoriet, nødvendige forholdsregler og tiltak ved uhell

	Neisseria gonorrheae
Risk Group 2 
[image: ilderesultat for biohazards]

	Krever klasse 2 laboratorifasiliteter
Rapporterte infeksjoner ved eksponering I laboratoriesammenheng
Øyeinfeksjon
Hudinfeksjon
Bakterien er mest kjent for å forårsake genital gonoré
Bruk vernebriller, labfrakk og hansker.
Unngå kontakt med kontaminerte hansker.
Vask hendene etter arbeidet. 
Oppsøk lege hvis du blir eksponert for bakterier.

	 
	






Nødvendige sikkerhetstiltak med tanke på toksisitet for reproduksjon
[bookmark: _GoBack]Her gjør du rede for om øvelsen omfatter kjemikalier og arbeidsoperasjoner som kan være skadelige for personer som er eller planlegger graviditet, eller personer som ammer, alternativt at det ikke er noen risiko. Det er egne krav til arbeid med stoffer som er karsinogene mutagene eller reproduksjonstoksiske i klasse 1A og 1B. Ved arbeid med biologiske stoffer i klasse II som kan forårsake infeksjoner, bør risikoen vurderes ved bruk av relevant PSDS og/eller annen relevant dokumentasjon.

Eksempel 1: det arbeides ikke med stoffer som er kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i denne prosedyren. Dermed er oppgaven trygg for alle som planlegger graviditet, er gravid eller ammende. 
Eksempel 2: Det er ikke anbefalt å utføre denne prosedyren hvis du planlegger graviditet (menn og kvinner).
Eksempel 3: Det er ikke anbefalt å utføre denne prosedyren hvis du er gravid/ammer.


Utstyr og fremgangsmåte
Her skriver du utstyrsliste og trinnvis fremgangsmåte for prosedyren.
Nødvendig utstyr:


Fremgangsmåte:


Risikovurdering
Gå gjennom risiko for ulike kjemikalier og arbeidsoperasjoner trinnvis i tabellen under 7.1. De skriftlige vurderingene i tabellen er de viktigste, men bruk også risikomatrisen til å anslå sannsynlighet og mulig konsekvens (høyre kolonne). Ta da utgangspunkt i at forebyggende tiltak og beredskapstiltak blir fulgt.
Vurder muligheten for substitusjon i 7.2. Gjør til slutt en overordnet risikovurdering av hele prosedyren i 7.3.


7.1 Trinnvis risikovurdering

	Kjemikalie/ Arbeidsoperasjon
	Uønsket hendelse
	Forebyggende tiltak
	Beredskapstiltak
	Konsekvens ∙ sannsynlighet

	Beskriv kjemikalie eller arbeidsoperasjon som medfører risiko
	Hva kan gå galt?
	Hva kan gjøres for å forhindre/ forebygge uhell

	Hvordan begrense skaden ved uhell

	Skriv tall for konsekvens og sannsynlighet. Ruten farges avhengig av risiko

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




7.1 Substitusjon
I følge norsk lov må substitusjon av farlige kjemikalier vurderes. Skriv vurderingen her.

7.2 Overordnet risikovurdering for forsøket
Gjør en overordnet risikovurdering med utgangspunkt i de vurderingene du har gjort over. Den samlede vurderingen settes til den høyeste risikokategorien underveis i forsøket, med utgangspunkt i risikovurderingsmatrisen. 









Avfallshåndtering
Her skriver du retningslinjer for avfallshåndtering. Det er gitt mange eksempler i teksten. Stryk eller endre det som ikke er relevant.

	Avfall
	Volum/mengde
	Avfallshåndtering
	Advarsel

	Skriv inn typen avfall. Hvis flere typer avfall skal håndet
	
	Skriv inn hvor avfallet skal kastes, alternativt om det skal destrueres på bestemt vis.
	Hvis det er spesielle forholdsregler det er viktig å være oppmerksom på for denne typen avfall, kan du skrive det her.  

	Hansker og bruk engangsutstyr kontaminert med farlige kjemikalier
	-
	Legges i avtrekkskap for avdamping.
Kastes i risikoavfallsbokser

	

	Bruk engangsutstyr kontaminert med ufarlige kjemikalier
	
	Kastes i risikoavfallsbokser

	

	Løsemiddelrester
	
	Samles i egnede beholdere i henhold til hazardous waste guide (spesifiser beholder for løsemidlene som inngår i forsøket)
	Unngå å blande halogenerte og ikke-halogenerte løsemidler

	Rester av farlige kjemikalier
	
	Samles i egnede beholdere i henhold til hazardous waste guide (spesifiser beholder for farlige kjemikalier som inngår i forsøket)
	Oppsamling av uforlikelige kjemikalier i sammen avfallsbeholder kan føre til kjemisk reaksjon og varme eller gassutvikling. 

	Rester av ufarlige kjemikalier
	
	Samles i merket avfallsbeholder for ufarlige kjemikalier. 
	

	Genmodifiserte organismer og mikroorganismer i BSL klasse 1 og 2
	
	Avfall autoklaveres og sendes deretter til destruksjon i avfallsbokser for farlig biologisk avfall
	



Egenerklæring
Jeg vil følge ovenstående prosedyre og ta i bruk nødvendig verneutstyr. 



________________________________
Student
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